에스컬레이터 특기시방서

1. 특기사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용범위

(1) 이 기준은 한국토지주택공사(이하 LH라 한다.)에서 발주하는 공사로서, 부산명지 문화복합

시설 건립공사 건물에 설치하는 에스컬레이터 설치공사에 적용한다.

(에스컬레이터 관련 LH 표준시방보과 상이할 시 본 특기시방서를 우선 적용한다)

2.1 특기사양

2.1.1 제작기준

(1) 본 설비는 승강기 제조 및 관리에 관한 법률, 동시행령에 정하는 바에 의하여 제작기준상 최상급 원자재로 제작하며 제작시방에 부합되도록 한다.

(2) 본 시방에 누락된 사항일지라도 발주자가 의도하는 바와 같은 완전 무결한 에스컬레이터를 제작, 설치 하여야 한다.

(3) 제작, 설치후 감독관의 입회하에 시운전하여 승인을 득한다.

(4) 현장여건상 에스컬레이터는 분할형으로 현장에 반입되어야 하며, 계약직후 반입·인양관련에 대하여 관련공종 담당자와 사전협의하여야 한다.

2.1.2 규격 및 의장

에스컬레이터의 규격, 의장등의 시방을 특기에 의한다.

2.1.3 사양

(1) 기본사양

① 형 식 : 에스컬레이터(옥내), 1F-2F,층고 6M, 30°, 3STEP, W1000(설계도면에 따른다)

② 용 도 : 승객용

③ 공칭넓이 : 1000mm

④ STEP : 3 STEP

⑤ 수송능력 : 3600∼8,200명/시간

⑥ 수직높이 : 6M(건축구조물에 준한다)

⑦ 스텝속도 : 30m/min

⑧ 경사각도 : 30도

⑨ 전원 : AC 3Φ 380V 60HZ, AC 1Φ 220V 60HZ

(2) 각부사양
① Hand Rail  : 하이파론 합성고무(Black, Blue, Red, Gray 표준색상 중에서 선택)

② Hand rail frame : 스테인리스 헤어라인 or 알루미늄

③ Deck cover : 스테인리스 헤어라인

④ Skirt guard : 스테인리스 헤어라인

⑤ Panel : 투명 강화유리 (두께 8㎜ 이상)

⑥ 바. Comb : 강화 합성수지(황색) or 알루미늄

⑦ Comb plate : 강화 합성수지(황색) or 알루미늄

⑧ Cover plate : 스테인리스 스틸 or 알루미늄(미끄럼방지무늬)

⑨ Step : 알루미늄 다이캐스팅

⑩ Demarcation line : 합성수지(황색) 3방향 demarcation

⑪ 멀티포스트

⑫ 레이더 센서(에너지 절감형 자동운전모드)

3.1 안전장치

3.1.1 삼각부 보호판

(1) 에스컬레이터와 상부의 바닥 또는 구조물 등과의 교차하는 지점에 삼각형의 보호판과 가드를 설치하여야 한다.

3.1.2 안전표시

(1) 주의표시를 위한 표지판 또는 표지

① 견고한 재질로 만들어야 하며, 승강장에서 잘 보이는 곳에 확실히 부착하여야 한다.

승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준[별표24]에스컬레이터 안전기준

(제4조3항 관련)

4.1 별도공사

4.1 공사구분

(1) 건축공사

① 에스컬레이터 구조물 지지공사

② 에스컬레이터 외장공사(스테인리스 패널 헤어라인)

③ 에스컬레이터 반입용 HOOK 설치공사

5.1 정리 및 마무리

5.1.1 현장 정리와 청소

① 모든 스커드가드, 데크 및 랜딩플레이트의 보호막을 제거한다.

② 핸드레일 가이드에 붙어있는 테이프를 제거한다.

③ 유리 틈새의 패드를 제거한다.

④ 난간 유리를 깨끗하게 닦아낸다.

⑤ 난간 유리의 양단에 승객 유의사항에 대한 스티커를 붙인다(대당 4개).