공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 서울중랑우체국 승강기 보수공사

2. 공사위치 : 서울시 중랑구 망우로 271 서울중랑우체국

3. 공사내용(인승용 1호기 및 2호기)

o 각 호기별 와이어로프(270m), 와이어 소켓(12개) 교체

o 통신PCB(GCB200) : 1호기(4EA), 2호기(3EA) 교체

o 각 호기별 바벳트(10KG), 비상전원장치(DC12) 교체 등

4. 공사 기한 : 착공일로부터 14일

5. 특기사항

가. 공사 진행시 관계법규 및 규정을 준수하여 시공하여야 한다.

나. 공사 중 또는 공사 후 현장정리 및 청소 등을 철저히 하여 사용자의 편익을 우선적으로 고려하고, 공사 중 항상 안전에 유의하여 현장관리를 할 것이며, 재해방지에 최선의 노력을 해야 하며, 담당자 및 관리자의 허가 없이 공공에 지장과 불편을 주는 시공방법을 택하지 않도록 한다.

다. 공사에 사용되는 모든 자재는 지정품 및 KS표시 허가품 또는 이와 동등이상의 것을 담당자의 사전검사를 받아 합격된 재료는 작업장 및 기타의 장소에 지장이 없도록 저장하고, 규격이 미달된 자재는 담당자의 지시에 따라 즉시 현장에서 반출하고 재반입해서는 안 된다.

라. 도급자는 안전사고 등이 일어나지 않도록 안전관리에 유의하여 안전수칙을 준수하고, 공사 중 발생하는 사고에 대하여는 도급자가 책임을 진다.

마. 도급자는 준공까지 담당자의 지시에 따라야 하고, 특히 민원 및 안전사고가 발생하지 않도록 사전에 발생요인을 확인 처리해야 한다.

바. 공사 중 발생되는 폐기물은 도급자가 집중국 밖으로 폐기물관리법에 의해 적법하게 처리하고, 공공시설의 훼손은 도급자가 책임 하에 원상복구 한다.

사. 준공사진은 동일장소에서 동일방향으로 촬영하여 착공전, 공사중, 완료 후의 사진을 촬영하여 준공계 접수 시 함께 제출한다.

아. 공사로 인하여 주변에 민원이 발생하지 않도록 관리하고 공사로 인해 집중국 시설물 및 비품 등이 훼손되지 않도록 하며 훼손 및 도난 등의 발생 시에는 도급자가 원상복구 및 배상조치를 하도록 한다.

자. 본 공사에 대한 준공검사 완료 후라도 객관적으로 분명한 공사기간 중의 위법, 부당한 행위에 대하여는 원상복구, 손해배상 등 일체의 책임을 진다.

차. 다음 각 호에 해당될 경우 발주처는 본 계약의 일부 또는 전부를 해지할 수 있다.

1) 계약사항을 이행하지 않거나 고의 또는 과실로 업무를 조잡하고 태만하게 수행할 때

2) 업무추진상황으로 보아서 목적달성을 할 수 없다고 판단될 때

3) 기타 관련법에 의한 계약해지 사유에 해당될 경우

카. 야간이나 휴일 작업 시 인건비 품 할증은 포함된 것으로 본다.

타. 본 공사 과업설명서의 해석상 다툼이 있을 경우 유권해석은 발주처가 한다.