승강기 노후부품(쉬브•로프) 교체 업체 선정 긴급입찰 공고

1. 관 련 근 거

가. 공동주택관리법시행령 제 25조  및 국토교통부 고시 제2018 - 614호

2. 단 지 개 요

가. 단 지 명 : 석수경남아너스빌 아파트

나. 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 경수대로 1219번길8(석수동 168-4)

다. 단지규모 : 18개라인,704세대, 관리면적 73,080.32 ㎡

3. 입찰에 부치는 세부내용

가. 기종 : 현대엘리베이터(모델명 STVF-2,  구동방식 VVVF )

No	품 명	규 격	단위	수량	해당 동(라인) 승강기
1	MAIN SHEAVE	TM500,D600, 6R	대	16	총18대중 3동2호기, 6동3호기 제외 (1동1호기, 2동1,2호기, 3동1,3호기, 4동1,2,3,4호기, 5동1,2,3호기, 6동1,2,4,5호기 )
2	MAIN ROPE	12mm×(57)M×18R	MR (18층)	실측 원칙 <참고1,026m>	4동3,4호기, 6동1호기
		12mm×(64)M×78R	MR (20층)	실측 원칙 <참고4,992m>	1동1호기, 2동1,2호기, 3동1,3호기, 4동1,2호기, 5동1,2,3호기,6동2,4,5호기

나. 공사범위 :

4. 입 찰 종 류 : 제한경쟁, 최저가 전자입찰(www.k-apt.go.kr)

5. 참 가 자 격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조제1항의 각 호에 해당 하지 않은 업체

나. 관련법에 따른 승강기 유지관리업 그리고 설치공사업 등록업체

다. 자본금  2억 이상인 업체

라. 입찰서제출마감일로부터 최근 3년간 메인쉬브20대이상•메인로프20대이상 교체실적 업체        마. 적정서류 제출 업체

6. 제 출 서 류 : 관리사무소 제출 ➡  가 ~ 바 ,  공동주택정보시스템 (www.k-apt.go.kr)  제출 ➡ 사

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제27조(제출서류) 중 해당 서류 일체

나. 법인인감증명서 및 사용인감계 각 1부

다. 4대 보험 가입 증명서 1부.(하도급불가)

라. 업체 시방서

마. 공고일 현재 최근 3년간 메인쉬브 20대이상, 메인로프 20대이상 교체 실적증명서

(단지명 및 전화번호, 교체대수 필수 기록)

바. 메인쉬브:승강기 제조사품질보증 확인서 및 시험성적서, 로프:제조사 품질보증확인서 및 시험성적서각         1부 - - - 낙찰업체만 해당되며 납품시 제출

사. 입찰서(※고시 별지서식) 및 입찰내역서,입찰보증서(입찰금액의 5%이상) 각1부

7. 현장설명  :  없음 ( 별첨 특기 시방서로 대체)

8. 입찰서류 등록일시,장소

① 입찰서류등록 및 투찰 마감 일시 : 2018년  11 월 12  일   18:00 까지(우편물은 도착일시 기준)

② 등록 장소: 상기 6 항 제출서류 해당 서류 별 당 아파트 관리사무소와 공동주택정보시스템에 제출 및 투찰

③ 입찰서 개찰 일시 및 장소: 2018년 11월 12 일 18:00 이후, 당아파트 관리사무소 컴퓨터

9.업체 선정 방법 : 적정서류 제출업체중 최저가 업체 선정(최저입찰 2곳 이상시 당아파트대표회의 추첨함)

.

10. 기타사항 및 유의 사항

가. 응찰자는 반드시 입찰에 관한 서류 등을 숙지하고 입찰에 참여하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생한 사항          에 대한 책임은 응찰자에게 있고 입찰무효 업체는 유무선이나 문자 통보함

나. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 접수된 서류에 허위 사실이 있을 시는 낙찰자 선정에서 제외하고 계        약 후라도 무효로 처리한다.

다. 낙찰자는 계약 체결 시 사업자선정지침에 의한 계약이행보증증권을 제출하여야 하며, 낙찰일로부터 10         일내에 계약을 체결하지 아니할 경우 입찰보증금은 당 관리사무소에 귀속됨.

라. 이 공고에서 기술하지 않은 사항은 국토교통부 고시 제 2016-943호에 정한 바에 따름.

마. 기타 문의 사항 : 당 아파트 관리사무소(☎ 031- 473 – 1294)

2018년 11 월 06 일

석수경남아너스빌 아파트 입주자대표회장 (직인생략)

특  기  시  방  서

1. 일반사항

- 본 시방은 석수경남아너스빌 아파트 단지 내 설치된 승강기 메인쉬브,메인로프 교체공사에 대한 특기시방서로서 부품의 구매 설치, 시험 및 시운전 등 다음에 열거한 교체공사 전반에 대한 내용을 언급하며, 공정별 기술시방은 발주처의 특기시방에 의한다.

2. 적용 범위

- 석수경남아너스빌이피트 단지 내 승강기의 메인쉬브 및 메인로프 등 교체공사에 적용하며, 시방서에 명기하지 않은 사항은 [승강기검사기준], [승강기시설안전관리법] 등 관련 법령에 따르되, 경미한 사항과 기타 상이한 의견이 있는 경우 발주처와 협의하도록 한다.

3. 공사범위

품 명	규 격	수량	단위	동호기
메인쉬브	TM-500, D600, 6R [제조사 현대정품]	16	EA	103동 2호기,106동 3호기 2대를 제외한 16대
메인로프	12mm 57M 18R [1F-18F 운행] ▣ 12-8*S(19)	3	대	104동 3,4호기[2대] 106동 1호기[1대]
메인로프	12mm 64M 78R [1F-20F 운행] ▣ 12-8*S(19)	13	대	잔여 호기[13대]

- 메인쉬브,메인로프 등 소요물량은 실측을 기준으로 함.

- 메인쉬브,메인로프 제조사는 반드시 공인시험기관의 시험성적서 제출

- 메인쉬브는 제조사 순정부품[현대정품] 일 것.

- 메인쉬브,메인로프는 입고시 제조사 발행 납품확인서를 필히 제출 할 것.

- 메인로프는 12mm KS 정품 이여야 한다. “만호제강 또는 고려제강”제품

4. 시공 시 유의사항

가. 메인로프

▣ 로프는 KS D 3514에 적합하거나 동등 이상 이어야 한다.

1) 메인로프 각각의 한 줄마다 강제 소켓에 로프 끝부분을 약 60mm이상 구부려서

바비트 메탈을 충진한 로프소켓을 사용하여 고정하여야 한다.

2) 메인로프 설치 후 균형추와 완충기 사이의 거리는 승강기검사기준에 적합

하여야한다.

3) 메인로프의 안전계수는 10이상으로 한다.

나. 메인 쉬브

메인쉬브는 고급 주철재로서 항상 균등한 견인력을 유지할 수 있도록 특수한              홈을 정밀 가공한 제품으로서 제조사 현대정품으로 한다.

5. 철거자재

가. 철거자재는 기중기 또는 인력으로 아파트 내 지정된 보관 장소로 운반한다.

나. 철거자재 운반 시 기존 건축물 등이 파손되지 않도록 해야 하며, 부득이 손상             시 즉시 원상 복구하여야 한다.

6. 안전 관리 및 청소

가. 쉬브,로프 교체공사는 위험하고 중량물 작업이기 때문에 안전작업을 철저히               준수 할 것.

나. 공사 후에는 정리,정돈 및 청결을 유지하고, 승강기 기계실 바닥 및 주변 청소             를 완벽하게  할 것.

다. 공사 중 발생하는 사고에 대하여, 민-형사상 모든 책임은 시공사에 있다.

7. 공사 준비

가. 도급자는 엘리베이터 출입구, 승강로 또는 기계실 등에서 작업인원의 추락             등 위험방지를 위한 보호시설과 안내문의 설치 및 제반 안전대책을 강구하여야             한다.

나. 하도급은 절대 불가하며 작업자 4대보험가입 확인서를 제출한다.

8. 공사 진행사항 보고

가. 시공사 현장소장은 필히 작업진행의 공사 계획 등을 감독자에게 보고 할 것.

나. 일일 작업일지를 작성하고 작업 전-중-후의 사진을 촬영하고 제출 할 것

9. 하자기간

가. 하자담보책임기간은 준공일로부터 3년으로 한다.

나. 하자보증기간 내 제품 이상 시에는 조건 없이[무상] 즉각 신품으로 교체한다.

10. 기타 문의사항 : 관리사무소 ☎ 031-473-1294

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 부품교체업체 선정
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 2018 년 11 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
석수경남아너스빌아파트 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)