승강기 부품교체및수리 공사업체 선정공고

1.단지개요

가) 소 재 지 : 부산시 금정구 중앙대로 1799 (구서1동)

나) 단 지 명 : 구서유림노르웨이아침 아파트

다) 단지규모 : 1개동 297세대(개별난방) / 관리면적 : 35,338.95㎡

2. 입찰 내용

가) 기종 및 대수 : 티센크루프엘리베이트 DY 기종 2대 (5,6호기), TK기종 1대 (4호기)

나) 공사내용 : 부적합 사항에 대한 수리(조건부합격내역서 참조)

3. 참가 자격

가) 승강기 제조 및 관리에 관한 법률에 의한 보수 등록업체

나) 공고일 현재 법인설립 10년이상, 자본금 1억이상인 업체

다) 공고일 현재 500대이상 관리중이며 티센크루프엘리베이트 DY 기종 및 TK 기종

을 100대 이상 유지관리중인 업체

라) 영업배상책임보험 5억원 이상 가입업체

마) 국토교통부 고시 2018-614 제26조(참가자격의 제한)에 해당되지 않는 업체

4. 제출 서류

가) 사업자등록증 및 승강기 보수업등록증 사본 각 1 부

나) 영업배상책임보험증권(5억원 이상) 사본 각 1 부

다) 법인등기부 등본, 법인 인감증명서 및 사용 인감계 각 1 부

라) 관리 및 유지보수 실적 증명서 1 부 (확인 및 전화번호 명기요함, 공고일 기준 2년치)

마) 국세 및 지방세 완납증명원 각 1 부 , 세무서 발행 재무제표 각 1 부

바) 입찰서 1 부(견적서 별도 밀봉제출 : 부가세 포함 가격)

5. 입찰 마감일시 및 장소, 개찰일시

가) 접수 기한 : 2018년 12월 11일 오후 6시 까지

나) 접수 장소 : 공동주택정보관리시스템(k-apt)

다) 개찰 일시 : 2018년 12월 12일 오후 6시부터

6. 입찰 보증금 등

가) 입찰금액의 5%에 해당하는 현금, 공제증권 또는 보증서 1부

나) 공사완료후 하자이행보증 증권을 공사금액의 10%를 제출할 것.

7. 업체 선정 방법

가) 입주자 대표회의에서 적격업체를 선정.제출서류 미제출시는 무효처리

나) 제한 경쟁 입찰 ,최저가

8. 기타 유의 사항

가) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며,서류에 허위가 있을시는 계약후 무효처리 함.

나) 현장설명회는 개최하지 않으며 응찰업체는 사전에 현장여건, 입찰조건 등을 충분히 파악      또는 숙지하여야 하며 이를 이행하지 않아 불이익은 응찰업체 책임으로 함.

다)기타 명시되지 않은 사항은 국토해양부고시 2018-614호 주택관리업자 및 사업자 선정지침

및 입주자대표회의 결정에 따르며 참가업체는 입주자대표회의 업체선정 결정에 일체의

이의를 제기할 수 없음.

라) 계약시는 계약이행보증금을 공사금액의 10%에 해당하는 공제증권을 제출할 것.

마) 쉬브교체시는 하자보증기간 5년으로 하여야한다.

바) 쉬브교체작업과 다른 작업은 구분하여 별도 세금계산서 처리할 것.

아) 제출서류 미비시나 참가자격요건 미달시는 무효처리 함.

자) 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소 (T : 517-7041)로 문의할 것.

2018. 12. 04

구서유림노르웨이아침 아파트 관리사무소장(직인생략)

조건부합격(보완)내역서

호기 (설치장소)	검사 항목	부적합 내용	수치값
4(1-4) 3-8라인	6.3.7	기계실 조명 조도 미달
4(1-4) 3-8라인	12.1	권상기/전동기 이상소음/발열발생 (권상기 소음 있음)
5(1-5) 4-5라인	10.11	카,권형추 레일 급유기 오일 부족
5(1-5) 4-5라인	12.1	권상기/전동기 이상소음/발열발생 (권상기 소음 있음)
6(1-6) 9-11라인	7.7.3.1.2	승강장문 도어스위치 설치상태불량 (23층 도어스위치 커버 이탈)
6(1-6) 9-11라인	9.3	로프 가닥 높이 차 초과 (주 도르래 편마모 있음 2.15mm)