대원칸타빌아파트 승강기 시스템 교체공사

1. 공사명 : 승강기 102동 2호기 시스템(권상기, 제어반 등) 교체공사

2. 소재지 : 서울시 마포구 창전로 2길 10(신수동 453 번지)

3. 단지 규모 : 279세대 , 3개동, 36,185.716㎡, 승강기 7대

4. 승강기 규격 : 비상용/승객.화물용 90m/min, 1,000kg, 15인승(otis제품)

5. 공사 범위

승강기 102동 2호기(1대)의 시스템(권상기, 제어반 등)교체공사이며        2017년1월28일 이후 적용되는 정밀안전검사기준에 100% 적합하게           공사하여야하며, 시스템의 구동방식은 동기전동기를 적용한 gearless       type으로 공사하여야 함 (현재는 geard 방식임)

1)기계실 부분

① 권상기(더블브레이크 포함) -- gearless type

② 제어반 및 부속반 -- 인버터 제어

③ 자동구출운전 -- ARD 시스템

④ 기계대 -- H-beam (진동방지 장치를 설치 하여 권상                               기의 진동이 벽체나 바닥에 직접 전달되지                                않도록 한다.)

2) 케이지 부분

① 카도어장치 -- 인버터 도어

② 조작반(위치표시기 포함) -- 주조작반. 장애자용

3) 승강로 부분

① rope류

② 승강로내 전선 -- 주행케이블. 각종전선류

③ switch 및 안전장치

4) 승장 부분

버튼 및 위치표시기 (21sets) -- 디지털 수직형

5) 기타 자재

① 손끼임방지장치 (22sets)

② 정밀안전검사기준 및 gearless방식에 적합한 자재

6. 공사 관리

1) 공사업체는 발주처에 현장 대리인을 선정하여 현장소장으로 임명하고        공사기간 중 현장에 상주시켜 발주처의 지시 및 주의사항을 숙지하여        순응하도록 하며 본 공사기간 중 반입자재 및 작업내용 등을 상세히        기록하여 발주처에 제출한다.

2) 공사에 사용되는 기구 및 장비 투입은 시공자의 부담으로 한다.

3) 공사업체는 공사기간 중 자재의 유실방지의 책임이 있으며 작업시          입주세대의 소유물이 파손된 경우 즉시 이를 원상복구 조치한다.

4) 시공자는 본 공사에 관한 일체의 사항을 타인에게 양도 및 하도급          을 줄 수 없으며 발주처는 발견 즉시 계약을 해지할 수 있으며  공사        금액을 지불하지 않는다.

5) 시공자는 공사계획의 일정표를 발주처에 제출하여 승인을 받는다.

6) 시공자는 안전에 만전을 기해야 하며 공사중에 발생하는 모든 안전         사고에 대하여 전적으로 책임을 진다.

7) 공사로 발생한 폐자재 및 폐기물은 시공자가 처리하고 견적금액에서

감액하기로 하며, 폐기물은 합법적으로 처리한다.

7. 지체 보상금

준공기한까지 공사를 완공하지 못한 경우 공사금액의 1/1000을 1일         지체상환금으로 산정하고 전체 공사 지체일을 계산하여 공사금액에서        공제한다.

8. 품질보증 및 유지관리

1) 시공자는 본공사 완료 후부터 3개월 동안  무상보수. 관리하고 무상        보수 기간 중에는 매월 안전관리진단과 “승강기시설 안전관리법”에        의한 자체검사를 실시하고 그 결과를 제출하여야 한다.

2) 시공자는 무상관리기간(3개월) 동안에 승강기 고장등 긴급 상황 시         30분 이내에 현장에 출동하여 원상복구 조치를 하여야 한다.

3) 하자보증기간을 3년으로 하며, 하자이행증권(공사금액의 10%)을 제         출 하야야 한다.

9. 승강설비는 다음의 관계법규 및 규정에 따라 제작 및 설치하는것을 원칙     으로 하여야 한다.

1) 2017년1월28일 이후 적용되는 정밀안전검사 기준에 적합하게 설치

2) 건축법규 및 소방법규상의 승강기 제작설치 기준

3) 전기법규. 전기설비 기술기준령, 내선규정

4) 승강기시설안전관리법

5) 품질경영 및 공산품안전관리법(승강기 안전부품 인증기준)

6) 산업안전보건법

7) 장애인.노인.임산부등의 편의증진보장에 관한 법률

10. 시공자는 본자료에서 공사범위등에 누락된 부분이 있을지라도 이공사       에서 의도하는 완전한 승강기의 법적 제반문제 및 기능을 발휘하도록       승강기의 설치공사를 하여야 한다.                                   11. 시공자는 모든 제반 사항을 설치공사 전에 충분히 검토하여 설치 공정      에 문제가 발생하지 않도록 한다.

12. 공사의 완료는 승강기 시스템 교체공사가 완료되어 법정검사에 합격한      시점으로 한다.

13. 공사완료 후 승강기 검사비용은 시공자가 부담하며, 견적에 포함한다

14. 제출서류--사업제안서 및 공사계획서 작성

권상기 및 제어반의 제조업체명 과 세부적인 공사일정(제작기간 및

설치 공사기간)을 명시 할 것

15. 공사금액 지급시기

1) 1차 지급 : 50% (자재입고 후)

2) 2차 지급 : 50% (공사완료 후)

2018년 12월 11일

대원칸타빌아파트 입주자대표회의(직인생략)