승강기 주로프 등 교체공사 업체선정 입찰 재공고

1. 입찰 개요

1) 단 지 명  : 강동롯데캐슬퍼스트아파트.   서울시 강동구 고덕로 131

2) 단지규모 : 40개동 3,226세대, 최고 34층, 미쓰비시승강기 VVVF 62대(Noble 20인승, 105m/min)

3) 공 사 명 : 승강기 주로프 등 교체 공사

4) 공사기간 ; 2019년 10월 18일한

5) 공사범위 : 메인 로프 20대, 교체 등 2019년 승강기 법정검사 부적합사항 보수

6) 입찰의 종류 : 제한경쟁입찰, 전자입찰.(www.k-apt.go.kr)  최저가 낙찰

2. 입찰 참가자격

1) 국토교통부고시 제2018-614호 선정지침 제26조제1항에 해당되지 않는 업체

2) 승강기 시설유지관리업 및 승강기 설치공사업 등록 업체

3) 자본금 10억 이상인 업체

4) 최근 3년간 10개동 이상 아파트 하이트랙션 주로프 공사 10건 이상인 업체

5) 제조사 순정부품공급확인서를 제출 가능한 업체

3. 제출서류

1) 승강기 유지관리업과 설치공사업 등록증 사본 각 1부

2) 사업자등록증 사본 1부

3) 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 1부

4) 법인인감증명서 및 사용인감계 각 1부

5) 국세 및 지방세 납세필증 사본 각 1부(유효기간 경과한 자료 제출 시 서류미비 처리)

6) 공고일 기준 최근 3년 하이트랙션 공사 실적증명서(아파트명, 설치대수, 전화번호) 1부

7) 기술인력 및 장비 보유현황  각 1부

8) 입찰보증서(밀봉제출. 입찰금액의 5% 이상 현금 또는 입찰보증서)  1부

9) 입찰서 및 견적서(밀봉 제출. 재료비와 노무비 별도로 첨부의 양식에 따를 것)

4. 입찰 일정

1) 입찰마감 : 2019년 9월 16일 18시(우편접수 동일). 관리사무실

(상기 서류를 마감 시간까지 관리사무소로 제출할 것)

2) 개찰일시 및 장소 : 2019년 9월 17일 10시 관리사무소 PC

3) 선정 방법 : 최저가로 응찰한 업체 선정. 최저낙찰자가 2인 이상일 경우 추첨 결정

5. 기타사항

1) 제출된 서류는 반환하지 않으며 허위 서류는 무효 처리함.

2) 입찰이 무효일 경우 무효이유를 전화 또는 팩스로 통보함.

3) 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(02-3427-0037)로 문의하시기 바랍니다

6. 첨부

1) 입찰서 (양식)

2) 현장설명서(승강기 주로프 등 교체공사)-별도의 현장설명회는 없음

(필요시 방문희망 24시간 전에 연락 후 현장 방문 가능)

2019년  9월  6일

강동롯데캐슬퍼스트아파트 입주자대표회장

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 주로프 등 교체 공사
입 찰 가 액		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
강동롯데캐슬퍼스트아파트 입주자대표회장 귀하
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)

현장설명서-승강기 주로프 등 교체 공사

1. 공사 범위

구분	규격	수량	비고 (동 호수)
1. 주로프 교체
Main Rope(High Traction)	∅12, 99m x 6本,	3기	102-1, 111, 117
Main Rope(High Traction)	∅12, 99m x 5本	1기	102-2
Main Rope(High Traction)	∅12, 110m x 6本	1기	104-1
Main Rope(High Traction)	∅12, 113m x 7本	1기	105-2
Main Rope(High Traction)	∅12, 102m x 6本	3기	110, 113
Main Rope(High Traction)	∅12, 116m x 7本	5기	121-1, 121-2, 127-1, 127-2, 128-1, 128-2
Main Rope(High Traction)	∅12, 107m x 6本	2기	124-1, 129-1
Main Rope(High Traction)	∅12, 104m x 5本	1기	126-2
Main Rope(High Traction)	∅12, 107m x 5本	1기	129-2
Main Rope(High Traction)	∅12, 85m x 6本	1기	139-1
2. 기타	검사성적서 참조	1 L/S

2. 공사 방법

1) 주로프는 현재 승강기 기종인 Noble에 사용 중인 하이트랙션 Ø12mm + Metal Pb 10종으로 교체.

2) 교체되는 모든 제품은 현재 설치 된 부품의 제조회사 정품을 사용

3. 견적 내역서 양식                                                  VAT 별도

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비			계	비고
				단가	금액	단가	공수	금액
계

4 입찰 서류 작성 시 주의사항

1) 주민의 불편이 최소화될 수 있도록 안내 등 공사계획을 세울 것.

2) 공사로 인한 발생할 수 있는 안전사고 대책과 안전관리자를 둘 것.

3) 교체 공사에 사용하는 로프 등의 주요 부품 단가를 명시할 것

4) 공사 전후 사진을 보존하고 일일 공사 보고를 할 것

5) 기타 사항은 관리사무소(☎ 02-3427-0036)로 문의 바람.

2019년 9월 6일