승강기 노후부품 교체공사 업체선정 수정 입찰공고(긴급)

1. 단지개요

1) 단 지 명 : 중계 경남롯데상아 아파트

2) 소 재 지 : 서울특별시 노원구 섬밭로 265

3) 단지규모 : 1,890 세대,  15개동(15층), 관리면적 : 184,060㎡

4) 승강기 기종 및 대수 : 오티스엘리베이터 VVVF(8,9인승), 46대

2. 입찰에 부치는 내용

1) 공 사 명 : 승강기 노후부품 교체공사

2) 공사내용 및 범위 : 별첨 자료 참조(오티스엘리베이터의 순정품 사용)

3) 공사기간 : 계약일로부터 15일 이내 준공

3. 입찰의 종류 및 낙찰의 방법 :

일반경쟁입찰 / 최저낙찰제 / 전자입찰(www.k-apt.go.kr)

4. 참가자격

1) 국토교통부고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한) 각호에 해당되지 않는 업체

2) 승강기안전관리법 등 관련법령이 정하는 바에 따라 등록한 자

5. 입찰서 등 제출서류에 관한 사항

1) 입찰서 1부

2) 입찰서의 구비서류 :

- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부

- 입찰자 인감증명서 1부

- 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부

- 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부

3) 해당 사업에 따른 면허증, 등록증 사본 1부

4) 사업자등록증 사본 1 부.

5) 법인등기부등본(개인은 주민등록증을 말한다.) 원본 1부

6) 국세 및 지방세 납세증명서(전자발급 포함) 원본 각 1 부

6. 입찰서류 접수마감 일시·장소·방법, 개찰 일시·장소 및 낙찰자 선정방법

1) 접수마감 일시·장소·방법: 2019년 12월 16일(수요일) 18시까지

공동주택관리정보시스템 www,k-apt.go.kr로 제출

2) 개찰일시·장소 : 2019년 12월 16일(목) 18:00 관리사무소 입찰담당자 PC

(일정은 당일 여건에 따라 변경 될 수 있음)

7. 기타 사항

1) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 허위사실이 있을 때는 계약체결 후라도

무효로 함.

2) 응찰자는 국토교통부 고시 제2018-614호 등 본 입찰에 관한 제반사항 및 현장 상황을      정확히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며, 이를 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은      응찰자에게 있음.

3) 입찰공고문에 언급되지 않은 사항은 입찰공고일 현재 적용되는 공동주택관리법 등

관계 법령, 「주택관리업자 및 사업자선정지침」, 우리 아파트 관리규약, 기타

입주자대표회의 결정에 따름.

4) 「주택관리업자 및 사업자선정지침」별표3에 해당하는 입찰은 무효로 하고. 입찰이 무효      인 경우 해당 입찰자에게 전화, 문자, 팩스, 서신 등으로 이유를 알리고 유찰 시 즉시      재공고 함.

5) 낙찰자는 계약 시 오티스엘리베이터 정품공급 확인서를 제출하여야 하며, 계약의 체결      을 거절하거나 낙찰자가 지정기한(10일)내에 계약을 체결하지 않을 경우에는 입찰보증      금은 당 아파트에 귀속됨.

6) 상기 명시되지 않은 사항은 우리 아파트의 결정에 따라야 하며 기타 궁금한 사항은

관리사무소(☎ 02-972-5438)로 문의바람.

2019년  12월 10일

중계경남롯데상아아파트 입주자대표회의 회장(직인생략)

【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 노후부품 교체공사 업체선정 수정 입찰공고
입 찰 가 액		금 원정 (₩ )
입찰보증금		금 원정 (₩ )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
중계경남롯데상아 아파트 입주자대표회의회장 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)

[별첨 자료]

승강기 보수공사 범위

동호기	부품명	규 격	단위	수량	위 치
3-1	INTERPHONE 친기	DC12V,단국	EA	1.0	기계실
3-1	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	카도어
3-1	LIMIT S/W	B접점	EA	1.0	상부
3-2	MAIN SHEAVE	TKM TAPER 12 X 3	EA	1.0
3-2	MAIN ROPE	D12, A종	M	156.0
3-2	OIL SEAL	TKM,TKS,TKXS,13516514,반	EA	1.0
3-2	BABBIT	3KG	EA	1.0
3-2	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	1층
5-2	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	카도어
5-3	손끼임방지장치	STS-HR*EH-2100	SET	1.0	1층
6-1	손끼임방지장치	STS-HR*EH-2100	SET	1.0	1층
6-1	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	8층
6-2	INTERPHONE 친기	DC12V,단국	EA	1.0	기계실
6-3	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	1층
7-3	INTERLOCK SWITCH ASY	SAV1,2P-CO, 2ND SW.유	EA	3.0	10,12,13층
8-1	INTERLOCK SWITCH ASY	SAV1,2P-CO, 2ND SW.유	EA	2.0	5,6층
8-1	MAIN SHEAVE	TKM TAPER 12 X 3	EA	1.0
8-1	MAIN ROPE	D12, A종	M	156.0
8-1	OIL SEAL	TKM,TKS,TKXS,13516514,반	EA	1.0
8-1	BABBIT	3KG	EA	1.0
8-2	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	11층
9-1	CORE ASY	TKXS,TAPER,1SET	EA	1.0
9-3	MAIN SHEAVE	TKM TAPER 12 X 3	EA	1.0
9-3	MAIN ROPE	D12, A종	M	156.0
9-3	OIL SEAL	TKM,TKS,TKXS,13516514,반	EA	1.0
9-3	BABBIT	3KG	EA	1.0
11-2	GUIDE SHOE	T-5K, CWT,BOLT류 포함	EA	4.0
11-2	GUIDE SHOE ASY	T- 8K,BED&FREIGHT FOR CAR	EA	4.0
11-3	손끼임방지장치	STS-HR*EH-2100	SET	1.0	1층
14-1	ROTARY ENCODER ASY (W/O CABLE)	MH100-40-1024B03	EA	1.0
14-1	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	6층
15-3	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	11층
16-2	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	1층
17-1	CORE ASS'Y	TKM, TKL, 1SET	EA	1.0
17-1	도어이탈방지장치	op : 800	EA	1.0	1층
17-1	INTERLOCK SWITCH ASY	SAV1,2P-CO, 2ND SW.유	EA	1.0	11층