승강기 메인로프/시브 외 교체공사 입찰 공고(긴급)

1. 단지 개요

가. 단 지 명 : 래미안 트리베라 1차 아파트

나. 소 재 지 : 서울특별시 강북구 삼양로19길 25 (미아동)

다. 단지규모 : 24개동(1247세대)

라. 승강기 현황 : 한국미쓰비시엘리베이터,로프식 (NOBLE, 15인승 40대/ELENE-NK, 15인승 3대)

2. 입찰내용

가. 공 사 명 : 메인 로프/시브 외 노후 부품 교체

나. 공사개요 : 미쓰비시 기종(NOBLE) 메인로프(하이트랙션 로프), 메인시브 교체공사 6대

가바나로프 6대, 브레이크 패드 3대

3. 입찰의 방법

제한경쟁입찰, 적격심사제

4. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한)1항 각 호에 해당되지 않는 업체

나. 현재 자본금 3억, 영업배상책임보험 5억 이상 가입 업체

나. 동일기종 (NOBLE) 50 대 이상 메인로프/시브 교체 실적이 있는 업체

다. 로프 교체 후 정위치 안착 시까지 텐션 장력조정 등 A/S가능한 업체

라. 로프 교체 완료 후 층고 측정이 가능한 장비보유 업체

5. 제출서류

가. 승강기유지관리업 등록증 및 승강기설치공사업 등록수첩 사본 각 1부

나. 사업자등록증 사본 1부

다. 법인등기부등본 1부

라. 국세 및 지방세 납세필증 사본 각 1부

마. 사업자가 보유한 법정 기술인력.시설.장비 현황 1부

바. 입찰공고일 현재 사업수행실적 1부

사. 인감증명서 및 사용인감계 각 1부

아. 기업신용평가등급 확인서 1부

자. 행정처분 확인서 1부

차. 하이트랙션 로프임을 증명할 수 있는 서류(거래명세서 or 시험성적서)

카. 영업배상책임보험증권 사본 1부.

타. 입주자대표회의에 어떠한 결정이라도 이의를 제기하지 않겠다는 각서 1부.

파. 입찰서/산출내역서(VAT별도) 및 입찰이행보증증권(총 입찰금액의 5%) 밀봉제출.

6. 서류 제출 마감 및 개찰

가. 서류 접수 : 2020 년 7  월 9 일 18시까지(장소: 관리사무소)

나. 개찰 일시 및 장소 : 2020 년 7 월 13 일 18 시(장소: 입주자대표회의실)

다. 현장설명회는 별도로 실시하지 않으므로 개별 방문 후 공사내용 확인할 것

7. 업체선정 방법

국토교통부 고시 제2018-614호 규정에 의거, 입주자대표회의에서 적격심사 결정하여 개별 통보

8. 기타사항

가. 공사 내용으로 인한 하자 또는 고장 발생 시 30분 이내에 출동하여 조치할 수 있는

업체일 것.

나. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 접수된 서류가 허위 시에는 선정되어 계약 후라도

무효 처리함.

다. 입찰자는 국토교통부 고시 “주택관리업자 및 사업자선정지침”과 입찰 조건 등 본 공사에

관한 제반사항을 완전히 숙지하고 응찰하기 바라며, 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음

라. 입찰 참가업체가 서로 담합이나 부정행위 적발 시 업체 선정에서 무효 처리 함.

마. 계약 체결 시 계약 금액의 20%에 해당하는 계약이행보증금을 보증증권으로 제출함.

바. 낙찰자가 정당한 사유 없이 10일 이내에 계약을 체결하지 않을 시 입찰보증금은 당 아파트

에 귀속되며 계약은 무효 처리함.

사. 공사 완료 시 하자이행기간 3년, 계약금액의 10%의 보증보험증권을 제출해야 함.

아. 상기 사항 외 명시되지 않은 사항은 당 아파트 결정에 따르며, 선정결과에 대해 어떠한

경우라도 이의제기를 할 수 없음.

자. 기타 자세한 사항은 관리사무소(☏ 02-946-1858)로 문의 바람.

.

2020.  7.   3.

래미안트리베라1차아파트 입주자대표회의회장(직인생략)

투입 자재 목록

품 명	규격	단위	수량
메인로프(하이트랙션) #112동 1호기	X135V12EP(12Φ*5本*68M)	M	340
메인로프(하이트랙션) #112동 2호기	X135V12EP(12Φ*5本*68M)	M	340
메인로프(하이트랙션) #116동 1호기	X135V12EP(12Φ*5本*82M)	M	410
메인로프(하이트랙션) #118동 1호기	X135V12EP(12Φ*5本*81M)	M	405
메인로프(하이트랙션) #118동 2호기	X135V12EP(12Φ*5本*73M)	M	365
메인로프(하이트랙션) #121동 1호기	X135V12EP(12Φ*5本*58M)	M	290
ROPE SHACKLE(WRP-226)	FA000B001G26	EA	60
MAIN SHEAVE(FCD600*5본)	FA001B939-16	EA	6
조속기로프(8@)#112동 1호기	FA000B001G26	M	130
조속기로프(8@)#112동 2호기	FA000B001G26	M	130
조속기로프(8@)#116동 1호기	FA000B001G26	M	159
조속기로프(8@)#118동 1호기	FA000B001G26	M	157
조속기로프(8@)#118동 2호기	FA000B001G26	M	140
조속기로프(8@)#121동 1호기	FA000B001G26	M	110
METAL(PB 10종)	FA000B001-15	EA	18
라이닝 PAD #118-1,120-2,124-1	#620	EA	3

공사 사업자 선정 적격심사제 표준평가표에 따른 세부배점표

구분	평가항목(배점)	세부배점	항목별 평가 등급			업체별 평가확인		비고
			회사채	기업어음	기업신용	A업체	B업체
기업 신뢰도 (30점)	신용평가등급 (15점)	15.0	AAA,AA+,AA°,AA-,BBB+,BBB°,BBB-,BB+,BB°	A1,A2+,A2°,A2-,A3+,A3°.A3-,B+	회사채에 준하는 등급
		14.5	BB	B°
		14.0	B+,B°, B	B-
		11.0	CCC+ 이하	C 이하
	행정처분 건수 (15점)	15	1건 이하
		12	2 ~ 3건
		9	4 ~ 5건
		6	6 ~ 7건
		3	8건 이상
업무 수행 능력 (30점)	기술자 보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보					법정기술인력
		8	2순위(20%)
		6	3순위(40%)
		4	4순위(20%)
		2	5순위(20%)
	장비보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보					법정장비
		8	2순위(20%)
		6	3순위(40%)
		4	4순위(20%)
		2	5순위(20%)
	업무실적 (10점)	10	제시사항 모두 확보					동일기종50대
		8	9 ~ 8건
		6	7 ~ 6건
		4	5 ~ 4건
		2	3건 이하
사업 제안서 (10점)	사업계획의 적합성 (5점)	5.0	우수(10%)
		4.5	양호(20%)
		4.0	보통(40%)
		3.5	미흡(20%)
		3.0	부족(10%)
	지원서비스 능력 (5점)	5.0	우수(10%)
		4.5	양호(20%)
		4.0	보통(40%)
		3.5	미흡(20%)
		3.0	부족(10%)
입찰 가격 (30점)	입찰가격 (30점)	30	최저가
		입찰가격 세부점수 = 30-입찰가격 최저가와의 차액비율(%) [예시] A업체 입찰가격 100만원, B업체 102.2만원 일 경우 A업체 : 30점 B업체 : 27.8점
	100점	100점
<비고> 1. 참가업체가 적어 백분율로 산정이 되지 않는 경우에는 순위에 따라 배점함 2. 기술자 및 장비 보유는 많이 확보한 순으로 순위를 정하고, 제시사항을 모두 확보한 경우를 1순위로, 나머지 업체를 총 100%로 하여 상위 20%는 2순위, 그 다음 40%는 3순위, 그 다음 20%는 4순위, 마지막 20%는 5순위로 평가함 3. 입찰가격은 최저가 업체에 30점을 부여하고 나머지 업체는 최저가와의 차액 비율에 따른 점수부여(최저가와의 차액비율이 30% 이상일 경우 0점)

입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 메인로프/시브 외 교체공사
입 찰 가 액		금
입찰보증금		금
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 2020년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
대 표 자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
래미안트리베라1차아파트 입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)