승강기 노후부품교체 공사업체 선정 입찰 공고

관련근거 : 국토교통부 고시 제 2018-614호(주택관리업자 및 사업자선정지침)

단지개요

단지명 : 김포한강 우미린아파트

소재지 : 경기도 김포시 김포한강1로 10(장기동, 초당마을)

단지규모 : 7개동 402세대, 관리면적 56,302.49㎡

사용승인일 : 2008년 06월 12일

입찰에 부치는 사항

기종 및 제조사 : GR1-SA15(1000)-CO-090-19/19, 오티스엘리베이터 유한회사

대상 및 교체 부품

교체부품	단위	수량	대상호기
SHEAVE ASY(CSB)	EA	2	204동
플랫벨트 WORKING CSB, 32kN(GCSB) (119M * 5본)	MT	595
GUIDE SHOE ASY(13K용)	EA	4
GUIDE SHOE ASY(8K용)	EA	4

교체부품은 제조사 순정부품을 사용하는 조건

하자보수보증 : 3년

입찰의 종류 및 낙찰 방법

입찰의 종류 : 제한경쟁입찰(긴급입찰)

낙찰의 방법 : 최저낙찰제(동일 금액 업체가 복수일 경우 추첨으로 결정)

입찰의 방법 : 전자입찰(공동주택관리정보시스템/www.k-apt.go.kr)

입찰참가 자격

국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한)에 해당되지 않는 업체.

승강기 설치 공사업 및 유지보수업 등록업체로 공고일 현재 자본금 3억 이상인 업체.

서류제출 마감일로부터 최근 3년간 500세대 이상 규모 단지 10건 이상 유지관리 실적이 있는 업체.

승강기 제조사의 순정부품을 사용하여 즉시 공사가 가능하고 계약 후 승강기 제조사 순정부품 관련 내역서 제출 가능한 업체.

현장설명회 : 없음.

제출서류에 관한 사항

국토교통부 고시 제2018-614호 제27조에 의한 서류.(적격심사서류 제외)

입찰가 산출내역서(각 회사 양식으로 산출하되 부품별 금액과 인건비 등 구분 산정)

서류제출방법 및 마감시한

제출방법 : 공동주택관리정보시스템/www.k-apt.go.kr

전자입찰마감 : 2021년 01월 19일(화요일) 18시까지 투찰

개찰의 일시 및 장소

개찰의 일시 : 2021년 01월 20일(수요일) 10시(단, 일정은 발주처의 사정에 의해 변경될 수 있음)

개찰의 장소 : 당 아파트 관리사무소 입찰담당자 PC

낙찰자 결정 방법 : 결격사유가 없는 업체 중 최저가 업체

무효로 하는 입찰과 그 무효 이유를 알리는 방법 : 국토교통부 고시 제2018-614호 제6조(입찰의 무효) 제1항에 따라 무효로 하는 입찰이 있는 경우 [별표3], 해당 유찰자에게 팩스, 전화, 문자 등으로 그 사실을 통보.

계약체결에 관한 사항

낙찰된 업체는 낙찰일로부터 3일 이내에 계약을 체결하여야 하며, 계약 체결일로부터 2일 이내에 공사를 하여야 한다.

공사기간은 1일(09시~18시) 이내에 작업을 완료하여야 한다.

입찰보증금 및 계약보증금과 그 귀속에 관한 사항

입찰에 참가하는 자는 입찰금액의 100분의 5 이상을 입찰보증금 등으로 납부하여야 한다.(입찰보증금은 현금, 공제증권 또는 보증서 중 택일)

계약이행보증금은 계약금액의 20%, 하자보수보증금은 계약금액의 10%로 하고 하자담보책임기간은 3년으로 한다.

기타 사항은 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제31조(입찰보증금 등) 및 제33조(보증금 반환)에 따른다.

그 밖에 입찰에 필요한 사항

제출된 서류는 반환, 교환, 변경할 수 없으며, 접수된 서류가 허위로 판정된 경우 계약체결 전이면 낙찰을 취소하고, 계약체결 후이면 계약을 무효 처리함.

입찰공고문에 명시되지 않거나 누락된 사항은 국토교통부고시 제2018-614호(주택관리업자 및 사업자 선정지침) 및 당 아파트 관리규약과 입주자대표회의 결정에 따르고, 본 입찰공고문과 사업자 선정지침 내용을 숙지하지 못하여 발생한 모든 책임은 입찰자에게 있다.

기타 문의 사항은 김포한강 우미린아파트 생활지원센터(031-981-6434)로 문의 바람.

2021. 01. 13.

김포한강 우미린아파트 입주자대표회의 회장(직인생략)