승강기 교체공사 감리업체 선정 입찰 재공고

1. 사업개요

가. 단 지 명 : 거제우성아파트

나. 소 재 지 : 부산광역시 연제구 거제천로 255

다. 단지규모 : 1개동 / 197세대

라. 승강기 대수 : 15인승 5대

마. 감리기간 : 계약일 부터 승강기 교체공사 완료 및 설치검사, 인계인수 완료일까지

바. 감리용역 범위

1) 승강기 교체공사에 따른 컨설팅 및 자문

2) 교체공사에 대한 사전 진단 후 공사범위(교체, 정격속도 및 정격용량 증가 등)제안.보고

서작성

3) 승강기 제작 및 설치 최적 사양과 성능을 위한 시방서 작성·보고

4) 설계감리(제품사양서, 설계도서, 도면 및 공정계획)의 적합성 검토·보고

5) 입찰에 필요한 예가산출, 입찰과 계약 관련 문서 작성 및 업무지원, 주민공청회 및 현장

설명회 주관

6) 자재 검수(공장제작검수, 제조사, 규격, 수량, 원산지 확인, 재질, 두께 등 사양확인,시

험성적서 확인, 운반 시 변형 및 파손확인 등 현장자재 입고 검수) 승인

7) 시공 감리(설치 공정, 철거 공정 등)공사에 따른 정보제공 및 자문(주 2일 이상 현장감     리)

8) 완공 시 법정검사 및 승강기 성능평가(안전성, 승차감, 진동, 위험분석 등)

9) 보완사항 체크리스트 작성 및 보완결과 확인·보고·승인·자문

10) 사후관리(성능유지, 하자보수, 제반법적사항, 유지보수계약 등) 및 인수인계 관련서류      작성∙제출 및 부품 검토·승인

11) 설치공사완료 후 법정검사 참관, 최종 감리보고서 작성 제출

12) 보고서 등 제출자료

- 승강기 진단보고서

- 설치도면 검토보고서

- 공장제작 검수보고서

- 자재입고 검수보고서

- 승강기 제작 및 설치 시방서

- 성능평가보고서(진동, 소음, 안전성, 승차감, 위험분석 등)

- 감리완료보고서

- 승강기 설치 준공도면

- 승강기 유지관리 안내서

13) 승강기 교체공사 준비부터  공사완료시까지 책임 감리수행과  일체의 감독 및 지원

2. 현장설명회

가. 별도의 현장설명회는 없으며, 입찰 전에 개별 방문하여 단지 현황 실사 (관리사무소 방문, 서명 필할 것)

나. 현장방문에 참여한 업체에 한하여 입찰 자격 부여함

3. 입찰의 종류 및 낙찰방법

가. 입찰의 종류 : 제한경쟁입찰

나. 낙찰의 방법 : 적격심사제

4. 입찰서 등 제출서류(제27조에 따른 제출서류에 한함)에 관한 사항

가. 입찰 제출서류(사본은 원본대조필 날인하여 제출)

1) 입찰서 및 입찰서의 구비서류 각 1부 [별지서식 제1호]

2) 해당 법령에 따른 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부

3) 사업자등록증 사본 1부

4) 법인 등기부등본(개인은 주민등록등본) 1부 (입찰공고일 이후 발행된 원본)

5) 국세 및 지방세 납세증명서 1부 (입찰공고일 이후 발행된 원본)

6) 적격심사평가 배점표에 따른 제출서류 1부

가) 기업신용평가등급 확인서 1부(신용정보회사 중 신용조회 업무담당 회사에서 입찰공             고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서, 유효기간 이내의 것)

나) 행정처분 확인서(입찰공고일로부터 최근 1년간 해당 법령에 따라 등록한 시∙군∙                구 등에서 발급한 행정처분확인서)

다) 기술인력 보유증명서 1부(승강기 관련기술자로 입찰공고일 현재 해당자가 해당                업체에서 최근 1개월 이상 근무하고 있는 경우 인정하며, 자격증 사본과 4대보                험(고용보험, 국민건강보험, 국민연금, 산업재해보상보험 중 1개)에 가입한 증빙               자료를 제출하여 입증하여야 한다.

라) 장비 보유증명서 1부 [별지4] 15가지 장비 보유 확인 시 만점으로 한다. 장비                 구입 영수증 또는 장비임대 확인서 등은 제출서류 마감일 현재 보유한 장비구입               영수증 또는 장비임대 확인서 등을 제출하여 입증하여야 한다.

마) 업무실적 증명서 1부(입찰공고일 현재 승강기교체공사 감리용역 발주처에서 발행              한 업무실적증명서 사본, 원본이 확인된 계약서 사본, 세금계산서, 거래명세서 등              으로 발급처, 연락처, 계약기간, 발급처 도장등이 정확히 날인 된것만 인정함)

바) 감리제안서 및 감리수행 계획서 각 1부

7) 그 밖에 입찰에 필요한 서류

가) 4대보험 가입증명서 각 1부 (입찰공고일 이후 발행된 원본)

나) 본 입찰결과에 관해 이의를 제기하지 않겠다는 확약서 1부

나. 입찰서류 제출방법

1) 입찰자는 입찰서(구비서류 포함)와 사업자선정지침 제27조에 따른 서류를 각각 밀                 봉하여 제출하여야 함

2) 제출서류는 순서대로 편철하여 제출할 것

다. 입찰서류 제출 마감일 및 접수장소

1) 입찰서류 제출 마감 일시 : 2021년 5월 6일(목) 18:00 (직접 또는 우편제출 가능)

2) 입찰서류 제출 장소 : 관리사무소

3) 대리인 제출 시 반드시 위임장 제출하여야 함

라. 서류제출 시 유의사항 등

1) 제출서류 중 발급기관에서 유효기간을 명시하고 있는 서류는 반드시 개찰일자가 해당            서류의 유효기간 내에 있을 것

2) 입찰공고문에서 명시한 서류와 맞지 않거나 서류 미제출시 해당평가항목은 □0□점 처리함

5. 개찰의 일시 및 장소

가. 개찰 일시 : 2021.5.7.(금) 10시 이후(단지 사정에 따라 일시 변경될 수 있음)

나. 개찰 장소 : 관리사무소

6. 입찰참가자격에 관한 사항

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제26조(참가자격의 제한) 각호에 해당하지 않는 업체

나. 승강기 설치공사 감리기술 보유업체

다. 입찰공고일 현재 자본금 1억원 이상인 업체로 특급기술자 2명이상인 업체

라. 최근 3년간(입찰공고일 기준) 승강기 설치 감리 실적이 300대 이상인 업체

마. 현장방문에 참여한 업체

7. 무효로 하는 입찰이 있는 경우 통지 방법

가. 국토교통부 고시 제2018-614호 제6조제1항 [별표]3에 해당하는 입찰은 무효로 하며,              해당 입찰자에게 그 사유를 문자 또는 전화로 통보하고 무효처리함

8. 입찰관련 유의사항 등

가. 입찰서는 [별지서식 제1호]에 따라 정확히 기입한 후 입찰보증금 등의 구비서류와 함            께 제출하여야 함

나. 산출내역서상의 입찰 총금액과 입찰서 상의 금액은 반드시 일치하여야 하며 일치하지             않는 입찰서는 무효로 함

다. 금액의 표기는 한글과 아라비아 숫자를 병행하여 기입하여야 하며, 산출된 모든 입찰             가격은 부가가치세(VAT) 별도로 기재할 것

9. 계약체결 및 입찰보증금등 귀속에 관한 사항

가. 낙찰자가 통지를 받은 날로부터 정당한 이유 없이 10일 이내에 계약을 체결하지 아니            할 때에는 선정을 무효 처리하며 입찰보증금은 당 아파트로 귀속한다.

나. 낙찰자로 선정된 계약 당사자는 공사계약 체결일로부터 7일 이내 계약이행보증증권(계            약금액의 100분의 20)을 제출하여야 함

다. 낙찰자는 하도급 할 수 없으며 계약체결 후라도 확인되면 계약을 무효처리함

10. 그 밖에 입찰에 필요한 사항 등

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 낙찰된 업체라도  제출된 서류에 허위사실이 확인           되어 하자가 있는 경우 또는 담합, 금품제공 등 부정행위 발견 시 계약전이면 낙찰을 취          소하고, 계약 후면 계약은 무효로 처리함

나. 입찰 참가업체는 승강기 제조, 설치, 보수 등과 관련이 없어야 한다.

다. 입찰에 참가하고자하는 자는 입찰에 관한 내용을 숙지하여야 하며 이를 숙지하지 않거나          현장을 숙지하지 못함으로 발생하는 불이익에 대한 책임은 제공자료와 관계없이 입              찰 참가자에게 있음

라.  안전사고 등에 대한 모든 책임은 전적으로 낙찰된 감리업체에 있음

마. 입찰 참여업체는 입찰결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없으며, 본 입찰공고 내용                    에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 고시(제2018-614호)와 입주자대표회의의 결정에 따른다.

바. 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소 (☎ 051-861-2844)로 문의 바랍니다.

11. 첨부

-입찰서, 공사 사업자 선정 적격심사제 세부평가표, 확약서, 장비보유 제시사항 각 1부

2021.  4.  30

거제우성아파트입주자대표회장(직인생략)

[[별지 제1호 서식]
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	승강기 교체공사 감리업체 선정
입 찰 가 액 (부가세 별도)		금 원정 (W )
입찰보증금		금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
거제우성아파트입주자대표회의 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)

[별지 제2호 서식]

승강기교체공사 감리사업자선정 적격심사제 세부평가표

구분	평가항목(배점)	세부배점	항목별 평가기준	업체별 평가확인
기업 신뢰도 (30점)	신용평가등급 (15점)	15	BB+,BB0등급이상
		14.5	BB-등급
		14	B+,B0,B-등급
		11	CCC+등급이하
	행정처분 건수 (15점)	15	2건 이하
		10	4건 이하
		7	6건 이하
		5	6건 초과
업무 수행 능력 (15점)	기술자 등 보유 (5점)	5	제시사항 모두 확보
		3	2순위(60%)
		1	3순위(40%)
	장비 보유 (5점)	5	제시사항 모두 확보
		3	2순위(60%)
		1	3순위(40%)
	업무실적 (5점)	5	10건 이상
		3	4건 ~ 9건 이하
		1	3건 이하
사업 제안 (25점)	사업계획의 적합성 (20)	20	우수
		15	양호
		10	보통
		5	미흡
	지원서비스능력(5)	5	우수
		3	보통
		1	미흡
입찰 가격 (30점)	입찰가격 (30점)	30	1순위(최저가)
		27	2순위
		24	3순위
		21	4순위
		18	5순위
합 계		100
<비고> 1. 기술자 등 및 장비 보유는 제시사항을 모두 확보한 경우를 1순위로, 나머지 업체를 순위별로 구분하여 순서 대로 순위로 평가함 2. 기술자 등 보유수 산정 필요시 산정은 국토교통부고시의 표준평가표 비고에 따르며, 기술자 보유는 입찰공고일 현재 해당 기술자가 해당 업체에서 최근 1개월 이상 근무하고 있는 경우 인정하고 자격증 사본과 4대 보험에 가입한 증빙자료를 제출하여 입증하여야 한다. 3. 입찰가격은 최저가 순으로 순위를 정하고, 최저가 업체를 1순위로, 나머지 업체를 순위별로 구분하여 순서대로 순위로 평가함

[별지 제3호 서식]

확   약   서

□ 입  찰  명 : 승강기교체공사 감리업체 선정

1. 업    체    명 :

2. 사업자등록번호 :

3. 주          소 :

4. 대표자  성  명 :

5. 연    락    처 :

당사는 귀 아파트 승강기교체공사 감리업체 선정 입찰공고에 의거하여 입찰공고문에 명시되지 않은 모든 사항에 대하여 입주자대표회의 결정에 따를 것이며, 당사가 제출한 서류에 대하여 사실과 다르거나 허위일 경우에는 귀 아파트의 어떠한 처분에도 민∙형사상의 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

2021년    월     일

위 제출인 :                   (사용인감)

거제우성아파트입주자대표회의 귀중

[별지 제4호]

장비보유 제시사항
1	소음진동 측정계(EVA-카 내 3축 방향 진동분석용)
2	열화상카메라(전기, 전자 부품 온도 측정 및 분석용)
3	전자현미경(로프 마모, 파단부위 분석용)
4	로프장력측정기(로프 장력측정용)
5	조도계(조명밝기 측정용)
6	회전속도계(승강기 정격속도 측정용)
7	레이저 레벨측정기(도어 등 수평, 수직 측정용)
8	금속 탐지기(승강로 내 앙카볼트 철근 간섭여부 확인용)
9	증폭기(승강기 이상 소음분석용)
10	전력분석기(전압, 전류등 분석용)
11	접지저항측정기(누설전류, 접지저항 측정용)
12	데이터로깅 절연저항측정기(전동기 절연저항 및 노후화 분석용)
13	디지털 토오크렌치(볼트류 등의 체결력 측정용)
14	풍속계(승강기 문 틈새 바람세기 측정용)
15	디지털 푸시게이지(로프 및 도어 닫힘력 측정용)